| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia – wymagane warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | .............................*Należy podać*. |
|  | model | .............................*Należy podać* |
|  | **Kamera wideo** |
|  | **Matryca** |
|  | Typ matrycy | 3CMOS  | ………………. *Tak/nie* |
|  | Rozmiar matrycy  | 1/2,84 cala | .............................*Należy podać* |
|  | Efektywna rozdzielczość | Min. 2,91 Mpxl | .............................*Należy podać* |
| **Wideo** |
|  | Karty pamięci | 2 gniazda SDXC/SDHC/SD | ………………. *Tak/nie* |
|  | Sekwencja zapisu | Możliwość zapisu na obu kartach równocześnie | ………………. *Tak/nie* |
|  | Zoom optyczny | Min. 20x  | ………………. *Należy podać* |
|  | Ogniskowa obiektywu (ekw.35 mm) | Min. 26,8 -576 mm | ………………. *Należy podać* |
|  | Jasność obiektywu dla ogniskowej krótka/długa | Min. 1,8 / max. 2,8 | ………………. *Należy podać* |
|  | Stabilizacja obrazu  | Optyczna, (5-cio osiowa stabilizacja obrazu) | ………………. *Należy podać* |
|  | Nagrywanie | Przyśpieszone i zwolnione, Interwałowe Min. od x2 do x1200 | ………………. *Należy podać* |
|  | Czułość w trybie słabego oświetlenia | Min. 0,1 luksa | ………………. *Należy podać* |
|  | Dźwięk | 16 bit/ 2-kanałowy (48 kHz), liniowy PCM, ustawienia auto oraz ręczne na podstawie kontrolek | .............................*Należy podać* |
| **Kontrola ekspozycji** |
|  | Ustawienia | Ręczne i automatyczne | ………………. *Należy podać* |
|  | Ustawienie ostrości | Ręczne i autofocus | ………………. *Tak/Nie* |
|  | Minimalna odległość ostrzenia w całym zakresie ogniskowych | Min. 60 cm | ………………. *Należy podać* |
|  | Sterowanie ogniskową | Przełączniki klawiszowe zoomu na korpusie i uchwycie z możliwością szybkiej i wolnej zmiany | ………………. *Tak/Nie* |
|  | Sterowanie ostrością | Pierścień na obiektywie, ekran dotykowy (ustawienie i śledzenie) oraz ostrość programowalna  | .............................*Należy podać* |
|  | Podczerwień | Wbudowana lampa IR | ………………. *Tak/Nie* |
| **Ekran LCD** |
|  | Ekran LCD panoramiczny | OLED Min. 3,5’ (1,23 Mxl), odchylany | .............................*Należy podać* |
|  | Wizjer panoramiczny | Min. 1,56 Mpx, odchylany o min. 45 st. | .............................*Należy podać* |
|  | **Interfejs** |
|  | Złącza | USB, HDMI, komponentowe, 2 x XLR z zasilaniem +48 V, słuchawki | ………………. *Tak/Nie* |
|  | Kontrola pracy kamery | Możliwość bezprzewodowego przesyłania nagranego materiału;Możliwość zdalnego sterowania pracą kamery w zakresie: ostrości, ogniskowej, przysłony | .............................*Należy podać* |
| **Zasilanie** |
|  | Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy  | ………………. *Tak/Nie* |
| **Akcesoria** |
|  | Wyposażenie fabryczne | Akumulator litowo-jonowy, zasilacz zewnętrzny, kabel wideo i komponentowy, pilot, uchwyt górny, osłona przeciwsłoneczna, instrukcja w jęz. polskim, oprogramowanie, pasek | .............................*Należy podać* |
| **Uwagi** |
|  | Wymagania dodatkowe | Możliwość odłączenia uchwytu górnego kamery oraz wspornika mikrofonu zewnętrznego | ………………. *Należy podać* |
| **Wyposażenie dodatkowe** |
|  | Akumulator | 1 zapasowy akumulator Litowo-jonowy o dużej pojemności min.2500mAh do powyższej kamery | .............................*Należy podać* |
|  | Karty pamięci | 2 szybkie karty (zapis min. 90 MB/s /odczyt min. 95 MB/s ) pojemność min. 64 GB | .............................*Należy podać* |
|  | Filtr ochronny na obiektyw | UV pokryty min. 6 powłokami przeciwodblaskowymi po każdej stronie, z gwintem przystosowanym do powyższej kamery | ………………. *Należy podać* |
|  | Ładowarka | Do łądowania akumulatorów powyższej kamery | ………………. *Należy podać* |
|  | Plecak na sprzęt foto/wideo | Zapięcie na zamek błyskawiczny, miękkie szelki, pas biodrowy, z wodoodpornego materiału, z pokrowcem przeciwdeszczowym, z uchwytem ręcznym, mogący pomieścić 2 aparaty, min. 6 obiektywów, kieszenie boczne wymiary zewn. min 290 x 170 x 420 mm (szer x wys x głęb);  | ………………. *Należy podać* |

Sugerowany model: Canon XA 30