**Załącznik Nr 2 do zaproszenia**

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**2015/EL/15097**

**Podstawa klatki do regału na króliki**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Podstawa klatki jest perforowana, wykonana z Norylu metodą wtryskową, co powoduje, że elementy podstawy klatki są gładkie i łatwiejsze w myciu. Nieczystości z łatwością spadają do tacy zbiorczej. |
| 2 | Podstawa klatki musi być kompatybilna z regałem Tecniplast mieszczącym 3 klatki dla królików  o możliwości utrzymywania zwierząt o masie do 5 kg (lub dwa harmonijnie współżyjące zwierzęta w jednej klatce) |
| 3 | Wymiary podstawy klatki króliczej:   * wymiary zewnętrzne: 713 (dł.) x 716 (szer.) x 115 (wys.) mm; * powierzchnia 4264 cm2; * waga 2,8 kg; |
| 4 | Gładka perforowana podłoga z zaokrąglonymi kątami, otwory o średnicy 15 mm. |
| 5 | Klatki i tace przeznaczone do autoklawowania w temperaturze 121° C przez 20 min.  Klatki objęte są dwuletnią gwarancją. |
| 6 | Możliwość magazynowania w stosie 6 podstaw klatek. |