***Załącznik nr 1.***

**FORMULARZ OFERTOWY**

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)

***znak sprawy:*** *ATZ\_MK\_ATZ\_2020\_EL\_3182\_2020*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………… REGON: ……………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………...……… e-mail: ………………...………

Reklamacje przyjmuje: ………………………………………………………………………………………………

ul. ………………...………, ………………...………

w godzinach: …………………. od poniedziałku do piątku

tel.: ………………...………, faks: ………………...……… e-mail: ………………...………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach dzierżawionych Wykonawcy dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (znak sprawy: *ATZ\_MK\_ATZ\_2020\_EL\_3182\_2020*)

1. Oferujemy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | CPV | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7=5x6*** | ***8*** | ***9=7×8*** | ***10=7+9*** |
| 1 | **Argon czysty N 5.2, min 99,9992% obj. wg normy PN-C-84920:1997** - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 2 ppm • O2 < 2 ppm • THC < 0,1 ppm • N2 < 5 ppm opakowania: butle o poj. 50dm3 pod ciś. 200B (ok. 10,5 m3 gazu w butli) | 24111100-6 | m3 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Azot sprężony czysty N 5.2 min 99,9992% obj. wg normy PN-C-84912:1997** - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń:  • H2O < 2 ppm • O2 < 3 ppm • THC < 0,5 ppm, - opakowania: butle o poj. 50dm3 pod ciś. ok. 200B (ok.10,0 m3 gazu w butli); | 24111700-2 | m3 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Azot sprężony czysty N 6.0 BIP min 99,9999% obj. wg normy PN-C-84912:1997 -**  dopuszczalny poziom zanieczyszczeń:  • H2O < 0,02 ppm • O2 < 0,01 ppm • THC < 0,1 ppm • H2 < 0,2 ppm • CO+CO2 < 0,5 ppm • NOx < 0,1 ppm • N2O < 0,1 ppm • NH3 < 0,1 ppm -  - opakowania: butle o poj. 10 dm3 pod ciś. ok. 200B (ok.1,89 m3 gazu w butli) z przyłączem DIN 10 | 24111700-2 | m3 | 5,67 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Azot sprężony techniczny N 4.8 wg normy PN-C-84912:1997** - czystość techniczna - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • O2 max 5 ppm • H2O max 3 ppm  - opakowania: butle o poj. 40dm3 pod ciś. ok. 150B (ok.6m3 gazu w butli) lub butle o poj.50 dm3 pod cisn.200B (ok.8,9m3 gazu w butli) | 241111700-2 | m3 | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Dwutlenek węgla techniczny wg normy PN-C-84909:1997** - czystość techniczna - opakowania: butle o poj. 40dm3 zwykłe lub z syfonem (ok.26 kg gazu w butli); butle o poj. 10dm3 (ok. 7kg gazu w butli), butle o poj.27 dm3 (ok.20 kg gazu) | 24112100-3 | kg | 260 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Dwutlenek węgla ciekły , czystość N 3.0 min. 99,9% wg normy PN-C-84909:1997** - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń:  • H2O max 50 ppm - opakowania: butle o poj. 40dm3 zwykłe lub z syfonem (ok.26 kg gazu w butli) | 24112100-3 | kg | 390 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Hel czysty N 5.2, min.99,9992% obj. wg normy PN-C-84922:1997** - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 2 ppm • O2 < 1,0 ppm • THC < 0,5 ppm • N2 < 5 ppm - opakowania: butle o poj. 50 dm3 pod ciś. ok. 200B (ok.9,1m3 gazu w butli); | 24111300-8 | m3 | 46 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Hel czysty N 6.0, min. 99,9999% obj.wg normy PN-C-84922:1997** - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 0,02 ppm • O2 < 0,01 ppm • THC < 0,1 ppm • N2 < 1 ppm • CO+CO2 < 0,1 ppm - opakowania: butle o poj. 50 dm3 pod ciś. ok. 200B (ok.9,1m3 gazu w butli) | 24111300-8 | m3 | 18,2 |  |  |  |  |  |
| 9 | **Powietrze syntetyczne, czyst. min 99,99% obj. wg normy PN-C-84913:1974** - skład: • O2 = 20% -22% • N2 - reszta - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 30 ppm • CO2 < 500 ppm • CO < 5 ppm - opakowania: butle o poj. 40dm3 pod ciś. ok.150B (ok. 6m3 gazu w butli) | 24113200-1 | m3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 | **Powietrze syntetyczne, N 5.0 > 99,999 wg normy PN-C-84913:1974** - skład: • O2 = 20% -22% • N2 - reszta - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 3 ppm • CO2+CO < 1 ppm • THC < 0,2 ppm - opakowania: butle o poj. 50dm3 pod ciś. ok.200B (ok. 9,7 m3 gazu w butli) | 24113200-1 | m3 | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 | **Tlen techniczny** - czystość techniczna • H2O max 30 ppm - opakowania: butle o poj. 40dm3 pod ciś. ok. 150B (ok. 6,4 m3 gazu w butli) lub butle o poj.50dm3 pod ciśn.150B (ok.8 m3 gazu w butli), butle o poj.50 dm3 pod ciśn.200B (ok. 11m3 gazu w butli) | 24111900-4 | m3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | **Tlen czysty N 5.2 , min. 99,999% obj. wg normy PN-C-84910:1997**  dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 1 ppm • THC < 0,5 ppm • CO+CO2 < 0,5 ppm • N2 < 5 ppm • H2 < 0,5 ppm - opakowania: butle o poj. 50dm3 pod ciś. ok.200B (ok.10,64 m3 gazu w butli) | 24111900-4 | m3 | 55 |  |  |  |  |  |
| 13 | **Wodór czysty N 5.2 min.99,999% obj. wg normy PN-C-84908:1997** - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 2 ppm • O2 < 1 ppm • THC < 0,1ppm • CO+CO2 < 0,5 ppm • N2 < 5ppm - opakowania: butle o poj. 50dm3 pod ciś. ok.200B (ok.9.1m3 gazu w butli) | 24111600-1 | m3 | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | **Podtlenek azotu N2O, min.98%**  - dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: • H2O < 67 ppm • CO2 < 300 ppm • CO < 5 ppm • NO+N2 < 2 ppm - opakowania: butle o poj. 10dm3 pod ciśn.5,1 MPa (ok.7- 7,5 kg gazu w butli) lub butle o poj.40dm3 (ok.28kg gazu w butli) | 24111500-0 | kg | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | **Propan -** opakowanie : butla X27S (ok. 11kg ) | 09122000-0 | kg | 22 |  |  |  |  |  |
| 16 | **Mieszanina CO2-6%, O2-15%, , N2-79% -** opakowania : butle aluminiowe o poj. 1,82 m3 z przyłączem DIN 14 - gwarantowana stabilność min 60 miesięcy - ciśn. min 190 bar - dew point:°C< -20°C | 24100000-5 | m3 | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 17 | **Usługa transportu gazów (kurs dot. dostawy butli napełnionych i odbiór pustych)** | 63110000-0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | **Usługa dzierżawy butli do gazów specjalnych o wysokiej czystości** |  | szt/m-c | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | **Usługa dzierżawy butli do gazów specjalnych o wysokiej czystości** |  | szt/rok | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | **Usługa dzierżawy butli pozostałych** |  | szt/m-c | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | **Usługa dzierżawy butli pozostałych** |  | szt/rok | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** | 0,00 |  | **0,00 zł** | **0,00 zł** |

### **Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:**

* 1. **netto zł:**........................ (słownie zł: ....................................................................................)
  2. **podatek VAT** - ….......% w kwocie ........................ zł. (słownie zł:…...............................)
  3. **brutto zł**:...................... (słownie zł: ....................................................................................)

**Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.**

1. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień składanych w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia
2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do ……. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż wskazany w części III Zaproszenia do składania ofert cenowych).
3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. miesięcy, przy czym okres udzielanej gwarancji nie może być krótszy niż wskazany w części V ust. 1 Zaproszenia do składania ofert cenowych, z wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin, w którym to przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy, o ile Zamawiający przewiduje podpisanie umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.
7. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych czynności u Zamawiającego, które związane będą z przedmiotem zamówienia, termin płatności biegnie od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania.
8. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania opisaną w części XII ust. 3 Zaproszenia do składania ofert cenowych.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
10. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto umowy,
11. za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto umowy,
12. za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
13. za opóźnienie w wykonaniu reklamacji, w wysokości 0,2% wartości brutto kwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
14. 5% całkowitej wartości brutto umowy – z tytułu braku zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego lub niewskazania rachunku bankowego znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
17. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 …………………………………………………………. str. …………….

2 …………………………………………………………. str. …………….

3 …………………………………………………………. str. …………….

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

..........................................................................................

*(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)*

1. ***Wyjaśnienie:*** *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia, np. przez jego wykreślenie)* [↑](#footnote-ref-1)